***Наша продукция***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Продукция** | **Описание** | | | **дно** | | **борт** | | **Фото** | **Розница** | **Оптовая цена** | **Вес**  **(кг.)** |
| Контейнера 0,75м3 | **КТБО-0,75**  **Боковая(верхняя) погрузка** | | | 2мм | | 2мм | | Описание: Фото0381 | 7 535 руб. | 7 000 руб. | 90 |
| Контейнера 0,75м3 (с крышкой) | **КТБЗ-0,75**  **Боковая(верхняя) погрузка** | | | 2мм | | 2мм | | C:\Users\rosmet\Desktop\контейнер нн\0,75 0,8 1,1\0,75м3 на колесах бес крышки\20160201_095837.jpg | 7 980 руб. | 7 410 руб. | 92 |
| Контейнера 0,75м3 (на колесах) | **КТБОк-0,75**  **Боковая(верхняя) погрузка** | | | 2мм | | 2мм | | 9 400 руб. | 8 700 руб. | 91 |
| Контейнера 0,75м3 (с крышкой на колесах) | **КТБЗк-0,75**  **Боковая (верхняя) погрузка** | | | 2мм | | 2мм | | 9 910 руб. | 9 050 руб. | 93 |
| Контейнера 0,8м3 | **КТБЗ-0,8**  **Задняя погрузка** | | | 2мм | | 2мм | |  | 11 380 руб. | 10 500 руб. | 95 |
| Контейнера 0,8м3 (два захвата) | **КТБЗУ-0,8**  **универсальный**  боковым еврозахватом | | | 2мм | | 2мм | |
| Контейнер 1,1м3 | **КТБЗ-1,1**  С еврозахватами | | | 2мм | | 2мм | | Описание: 1,1м3 | 15 295 руб. | 14 200 руб. | 100 |
| **Бункера для машин с системой МКС (Портальный погрузчик)** | | | | | | | | | | | |
| Контейнер 8м3 | | **КТБО-Л8б2д2**  Лёгкий  Д 3250 мм  Ш 1870 мм (1970мм)  В 1250 мм  Максимальная нагрузка 2,5 т. | | | 2мм | | 2мм | Описание: кон  IMG_0291  C:\Users\rosmet\Desktop\IMG_2039.PNG  C:\Users\rosmet\Desktop\фотографии контейнеров\Казахтан\20150817_125439.jpg  C:\Users\rosmet\Desktop\фотографии контейнеров\Казахтан\Казахские оригиналы\image-13-10-14-12%3A34-12.jpeg  C:\Users\rosmet\Desktop\для Тараса\контейнер нн\8м3 лодочка\8м3 закрытый\рмк тбо.jpg  C:\Users\rosmet\Desktop\для Тараса\контейнер нн\8м3 лодочка\8м3 с высокими бортами\11- 12м3.jpg | 26 800 руб. | 25 900 руб. | 400 |
| Контейнер 8м3 | | **КТБ(П)О-С8б3д3**  Д 3250 мм  Ш 1870 мм (1970мм)  В 1250 мм  Максимальная нагрузка 3,5 т. | | | 3мм | | 2мм | 31 600 руб. | 29 300 руб. | 450 |
| Контейнер 8м3  Контейнер 8м3 с металлическими крышками  Контейнер 8м3 с стеклопластиковыми крышками  Контейнер 8м3 закрытого типа  Контейнер 12м3 открытого типа | | **КТБ(П)О-С8б3д3**  Д 3250 мм  Ш 1870 мм (1970мм)  В 1250 мм  Максимальная нагрузка 5 т.  Д 3250 мм  Ш 1870 мм (1970мм)  **В 1500 мм**  Максимальная нагрузка 5 т.  Д 3250 мм  Ш 1870 мм (1970мм)  В 1500 мм  Максимальная нагрузка 5 т.  Д 3250 мм  Ш 1870 мм (1970мм)  В 1500 мм  Максимальная нагрузка 5 т.  Д 3250 мм  Ш 1870 мм (1970мм)  В 1250 мм  Максимальная нагрузка 5 т.  Усиленный  Максимальная нагрузка 5 т. | | | 3мм  3мм  3 мм  3 мм  3 мм  3 мм | | 3мм  3мм  3 мм  3 мм  3 мм  3 мм | 35 600 руб.  41 000 руб.  66 800 руб.  75 000 руб.  41 000 руб.  53 700 | 34 700 руб.  39 800 руб. | 500  570 |
| Контейнер 11м3 | | Усиленный | | | 3 мм | | 3 мм | Описание: контейнер_2 | 52 600 руб. |  | 700 |
| **Промышленный контейнера** | | | | | | | | | | | |
| Контейнер с системой опрокидывания 1м3 | Стандартный 1м3  **Может быть оборудован откидным дном** | | 2мм | | | 2мм | | Описание: IMG_0565 | 28 500 руб. |  | Все зависит от размеров |
| Контейнер раскрывающий (челюстной) | **Стандарт V=1.7м3**  **Д 1500 мм**  **Ш 1500 мм**  **В 750 мм** | | 3 мм | | | 3 мм | | Описание: контейнер челюстной 2 | 38 500 руб. |  | 200 кг |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Контейнеры под мультилифт (тросовый и крюковые установки)** | | | | | | | |
| Контейнер **10**м3 | **бочка**  **каркасный** | 3мм | 3мм | Описание: D:\фотографии контейнеров и металлоконструкций\10 м3\DSC03401.JPG  20150930_080705 | 96 650 руб.  91 000 руб. | 94 500 руб.  88 800 руб. | 1000  1200 |
| Контейнер 20м3 | **КТБ(П)О-Б20б2д2**  **базовый** | 2мм | 2мм | Описание: D:\фотографии контейнеров и металлоконструкций\20 м3\бункер 20м3.jpg | 166 780 руб. |  | 1 800 |
| Контейнер 20м3 | **КТБ(П)О-У20д3б2**  **базовый** | 3мм | 2мм | 171 400 руб. |  | 2 000 |
| Контейнер 20м3 | **КТБ(П)О-У20д3б3**  **базовый**  **КТБ(П)О-У20д4б3** | 3 мм  4 мм | 3мм  3 мм | 176 500 руб.  181 000 руб. |  | 2 200 |
| Контейнер 20м3  (Бочка)  Контейнер 20м3  (Бочка)  Контейнер 20м3 | **КТБ(П)О-боч20**  **КТБ(П)О-боч20**  **Дополнительное усиление дна и бортов**  **КТБ(П)О-У20д4б4**  **С дополнительными ребрами жесткости**  **Под КГМ и металлолом** | 3мм  4мм  4мм | 3мм  3мм  4мм | Описание: D:\фотографии контейнеров и металлоконструкций\20 м3+1м3\для сайта\IMG_0771.JPG  C:\Users\rosmet\Desktop\для Тараса\контейнер нн\под систему мультилифт\27м3 бочка\IMG_1401.JPG  20150813_121324 | 167 370 руб.  176 650 руб.  205 500 руб. |  | 1 800  2 000  2 500 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контейнер 27м3 | **КТБ(П)О-О27д2б2**  **облегченный** | 2мм | 2мм | C:\Users\rosmet\Desktop\фотографии контейнеров\27м3.jpg | | 191 200 руб. |  | 2 300 |
| Контейнер 27м3 | **КТБ(П)О-Л27д3б3**  Боковая жесткость – швеллер №10 или труба 80\*80\*4  Контур боковой – швеллер № № 10  Контур передней стенки – швеллер № 14  Передний стенки- дополнительное усилие швеллер № 14 | 3мм | 3мм | 196 500 руб. |  | 2 450 |
| Контейнер 27м3 | **КТБ(П)О-У27д4б3**  **Базовый** | 4мм | 3мм | 202 600 руб. |  | 2 600 |
| Контейнер  27м3  (бочка) | **КТБ(П)О-боч20** | 3мм | 3мм | Описание: фото ус | | 185 200 руб. |  | 2 300 |
| Контейнер 27м3  (Бочка) | **КТБ (П) –боч 20**  **Супер усиленный** | 4мм | 3мм | Описание: фото ус | | 194 300 руб. |  | 2720 |
| Контейнер 27м3 | **КТБ (П) – 09Г2С**  **Супер усиленный**  **Под КГМ и металлолом** | 4мм | 4мм | фото 4 | | 215 700 руб. |  | 2790 |
| Контейнер 32м3  Контейнер 32м3 **с** **крышей**  (S-2мм)  Ворота самосвального типа  Под опилки | **Длина ,ширина, высота,**  **6280\*2450\*2500**  **Внутренние 6000\*2320\*2250** | 3мм  3мм | 3мм  3мм |  | | 220 500 руб.  235 000 руб. |  | 2650  2850 |
| Контейнер 37м3 | **Длина ,ширина, высота,**  **6280\*2520\*2540**  **Внутренние 6370\*2340\*2280**  **Базовый**  **С усилениями** | 3 мм  4 мм  4 мм | 3 мм  3 мм  3 мм | Описание: F:\ремонт и закрытый 37\Фото ремонта реп 2 и фото 37 закрытого 015.jpg | | 250 500 руб.  260 000 руб.  265 500 руб. |  | 2810 |
| Контейнер 37м3 | **Супер усиленный -**  **Под КГМ и металлолом** | 4мм | 4мм | 20150828_141529 | | 271 000 руб. |  | 3000 |
| **Пресс-контейнер**  **30 м3** |  | 4 мм | 4 мм | C:\Users\rosmet\Desktop\фотографии контейнеров\1\IMG_0948.JPG | | По запросу |  | 3800 |
| **Пресс-компактор** | **22м3**  **длина 7200мм**  **ширина 2500мм**  **высота 2500мм**  Загрузочное окно 1200\*1850мм  Высота пресс-плиты 600мм  Усилие на плите 30тн  Давление в гидросистеме 170 бар  Максимальное давление 200 бар  Мощность эл. двигателя 5,5 кВт 1500  Насос шестеренный GP20279 (Diplomatic) |  |  | C:\Users\rosmet\Desktop\фотографии контейнеров\Фото производства\_DSC9488-2.jpg | | 1 278 000 руб. |  |  |
|  | **Изготовление и замена рыма** |  |  | C:\Users\rosmet\Desktop\IMG_1195.JPG | 8 500 руб. | |  |  |
|  | **Изготовление колёс** |  |  | C:\Users\rosmet\Desktop\IMG_1216.JPG | 16 000 руб. | |  |  |

**Характеристика на изготовление крупногабаритных контейнеров ТУ – 001-КМ-2012**

- рама (балка 16-18 усилена s- 5 мм) согласно SS, DIN и другим стандартам ;

- крюковой или тросовый захват (универсальный по запросу)

- дно 4-5мм сталь(Ст3,hardox, Raex по запросу);

- борт 3мм (используется цельный лист 1500х6000) сталь St 32-2 (Ст3,hardox, Raex по запросу);

- увеличение количество профилей на днище: самогнутый профиль s-4мм

- расстояние между профилями на бортах 1500мм, на днище – 333мм;

- профили на днище 80х80х4мм

- профили на бортах 80х80х4мм

- профиль каркаса 80х80х4мм, кроме переднего (швеллер 16 усилен листом 5 мм)

- комбинированная задняя дверь (возможно самосвального типа);

- рукоятка, открывающая механизм задней двери, скобу контейнера – круг 30мм;

- обработка поверхности – грунтовка BMB 60мкр, покраска эмаль FA-1533 MB RAL по запросу ,60мкр.